# Tandtekniska arbeten

## Avtryck

Avtryck ska omfatta alla klammertänder. Ta inte ut avtrycket för tidigt. Det är viktigt att få med hela omslagsvecket buckalt och att underkäksavtryck omfattar alveolarutskottet lingualt då aktivator eller twinblock ska göras.

När man beställer en överkäksplåt underlättas framställningen av plåten om beställningen kompletteras med underkäksavtryck och index för att undvika påbitning på klamrarna.

Avtryck med band: kontrollera att banden vänds rätt när de placeras i avtrycket och att de sitter stabilt. Tänk på att avlägsna överskottsmaterial i röret.

## Följesedlar

Om stämpel används ska båda sidorna stämplas. Var noga med att kryssa i rätt rutor!

## Lagningar

Skicka om möjligt med senaste arbetsmodeller. Saknas dessa lyfts apparat ut i nytt avtryck. Vid tveksamhet ska laboratoriet kontaktas för samråd.

## Färger och glitter

Apparater kan göras i olika färger och kan förses med figurer om så önskas. Plasten kan även förses med glitter (guld, silver, blå, röd och diskoglimmer).