# **Rengöring BA-tube**

Vid rengöring är det viktigt att alla delar är **torra** innan de sätts ihop igen för att undvika spridning av Legionellabakterier.

Plocka isär BA-tuben genom att placera medföljande svarta pistong i tuben och tryck av hatten med tummen eller mot ett hårt underlag.

### En gång/dag

Skölj delarna i varmt vatten. Skaka av och låt lufttorka.

### En gång/vecka

Diska delarna med diskmedel och varmt vatten eller i diskmaskin. Koka därefter alla delar i ca 3 minuter. Skaka av delarna och låt lufttorka. Om diskdesinfektor finns ska denna användas för rengöring.

### OBS!

Se till att hattens pil riktas mot sifferskalan när du sätter ihop BA-tube. Tryck ihop tills det knäpper till.

